## Mission 7

Mission 7 kan, ligesom mission 5 også genbruge en del funktioner fra tidligere og har ikke krævet noget nyt kode, at lave. Når mission 7 startes af missionsvælgeren drejer robotten 45 grader med uret, hvorefter den kører 40 cm med 15 % motor kraft. Dette gør at den kører uden om flasken med en betydelig sikkerhedsmagen. Herefter kaldes mission2 koden som får robotten til at dreje 45 grader mod uret og derefter køre fremad mens den leder efter den grå streg. Når robotten har fundet den grå streg, fortsætter dem med at følge den indtil næste missionsmarkør.

